附件1

无锡市环境监测中心采购需求

## 一、基本概况

1.1 采购内容：无锡中心大气定时采样器租赁服务

1.2 采购预算：2.7万元人民币

1.3 服务期限：2025年12月31日前任意3个月。

1.4 项目内容：本项目主要用于无锡中心太湖臭氧研究，配套苏码罐开展无人机臭氧前体物采样用，自重轻，控时、控流精准；

1.5 付款方式：服务结束，甲方确认无误后一次性支付。

二、服务要求

**1、设备要求**

（1）设备具有防水、防尘设计，并配备过滤套件；

（2）重量<2Kg，可连续72小时采样；

（3）支持手机APP远程控制，具多种采样模式，无需更换限流器，仅需软件设置实现采样时长的切换，以满足不同的采样需求；

（4）满足采样要求: HJ759-2015、EPA TO-14和TO-15

（5）适配市面上任何苏码罐。

**2、数量要求：**9个。

**3、租赁时长：**3个月。

**4、质量保障：**租用期间供方应确保设备性能，出现故障一周内提供备机，故障时段不包含在租赁时长内。